

Модифицированный usbloader для E3372h-320




Функции:


* Веб-интерфейс с возможностью смены IMEI, TTL, выбора диапазона частот и просмотра уровня сигнала (порт 33550)


http://192.168.8.1:33550



* Telnet-доступ (порт 23238, логин root  пароль HtdzdXLyeiv9NF)

* Снятие Sim Lock

* Блокировка обновлений прошивки по сети



Loader модифицирует текущую установленную прошивку.

Запускать (загружать по USB) однократно.




E3372h-320:

Поддерживаются прошивки 10.x.x.x и 11.0.1.1(H697SP1C00)


1. Перевести устройство в режим USB-загрузки

2. Запустить


load_usbloader-x2_E3372h-320_shell_MOD.cmd 

3. Дождаться зелёного светодиода на устройстве

4. Отключить устройство от USB-порта




____________________________________________________________


usblsafe-e3372h-320_shell_adb_MOD_2.bin 

* Telnet-доступ (порт 23238, логин root  пароль HtdzdXLyeiv9NF)

* Снятие Sim Lock

* Блокировка обновлений прошивки по сети
* ADB-доступ
* EFUSE > /online/sn.txt

(запуск по load_usbloader-x2_E3372h-320_shell_adb_MOD_2.cmd)

 