

 Утилита предназначена для аварийной USB-загрузки устройств на чипете Balong V7

balong_usbdload.exe [ключи] <имя файла для загрузки>

 Допустимы следующие ключи:

-p # - номер последовательного порта для общения с загрузчиком (например, -p8)
если ключ -p не указан, производится автоопределение порта
-f - грузить usbloader только до fastboot (без запуска линукса)
-b - аналогично -f, дополнительно отключить проверку дефектных блоков при стирании
-t <file>- взять таблицу разделов из указанного файла
-m - показать таблицу разделов загрузчика и завершить работу
-s n - установить файловый флаг для раздела n (ключ можно указать несколько раз)
-c - не производить автоматический патч стирания разделов
-x <1-6> - обойти secuboot и загрузить неподписанный загрузчик (1=Balong V7R1, 2=V7R2/V7R11, 3=V7R22, 4=V7R5, 5=V7R65, 6=5000)
           (1) V7R1:  E3272, E3276, E5372 (Hi6920)
           (2) V7R2:  E3372s, E5373, E5377, E5786 (Hi6930)
           (2) V7R11: E3372h, E8372h, E5573, E5576, B310, B315s (Hi6921)
           (3) V7R22: E5785, E5885, B316, B525, B528, B535 (Hi6932)
           (4) V7R5:  B612s, B618s, B715s (Hi6950)
           (5) V7R65: B625, B818 (Hi6965)
           (6) 5000:  H112, H122, E6878 (Hi9500)

______________________________________________________________________


Утилита для чтения flash модемов на balong-платформе
 Модем должен находиться в режиме fastboot

fbrflash.exe [ключи]

 Допустимы следующие ключи:

-u       - работа в режиме USB (по умолчанию)
-p[#]    - работа в режиме serial
           # - номер последовательного порта fastboot (например, -p7)
               если номер не указан, производится автоопределение порта
-m       - показать карту разделов
-n       - показать параметры nand flash
-t <file> - взять таблицу разделов из указанного файла вместо чтения из модема
-o       - чтение с OOB (в формате 2048+64), без ключа - только данные
           для B315 чтение производится в "сыром" формате
-y       - чтение с тегом yaffs2 (в формате 2048+16 или 4096+16)
  -- Выбор режимов чтения ---
-f #     - чтение раздела с указанным номером, ключ можно указать несколько раз
-r start[:len] - прочитать len блоков с блока start (по умолчанию len=1)
без ключа -r и -f - чтение всех разделов модема


_________________________________________________________________


 Утилита для замены таблицы разделов в загрузчиках usbloader

ptable-injector.exe [ключи] <имя файла usbloader>

 Допустимы следующие ключи:

-m       - показать текущую карту разделов в usbloader
-x       - извлечь текущую карту в файл ptable.bin
-r <file>- заменить карту разделов на карту из указанного файла

_________________________________________________________________

